
使用说明

安装说明：

安装<优品睡眠磁疗仪数据库管理软件 Setup 1.0.0.exe>。


a)电脑网口连接设备网口，修改电脑网卡地址，位置：控制面板\网络和 Internet\网络连接



IP地址设置

b)如果连接路由器，请保证路由器LAN网络地址是，192.168.1.X（X为1-255）。

1. 功能简介



软件界面

**IP地址**：设备的ip地址，默认：192.168.1.230

**端口**：设备端口，默认：系统

**账户**：设备账户，默认：系统

**密码**：设备用户密码，默认：系统

**扫描设备**：点击后能够自动扫描指定IP地址，例如：IP地址框填写192.168.1.230，那么将扫描192.168.1.X段地址（X为0-255）。扫描完成之后会弹出提示框，那么请记住IP，填入IP框中。

**载入数据**：点击之后会自动载入数据库。


**删除数据**：点击之后会自动清空设备现有数据库，删除之后会自动载入数据。

**更新固件**：点击之后会自动升级为最新的系统固件，请在第一次连接成功设备后进升级，可重复点击。


**导出数据**：当载入数据成功后，页面将出现Excel按钮，点击即可导出文档。

注：系统会自动在清空数据库之后默认写入一条数据，姓名为“保留”的数据，此为正常。


1. 操作演示




扫描设备




载入数据




清除数据



升级固件




导出数据库




数据库文档

1. 导出word文件与设置



对导出word进行相关信息设置



点击需要导出的行进行word导出

说明：

a.导出文件以选中的患者信息为输出，余下的数据将以页面为准。因此在导出数据时，务必以页面为准。

b.导出文件时会自动设置导出文件的名称，其中如果数据超过20行，将自动出现多次保存的文件的提示。

1. 其它

无